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ANEXO IV
Módulos de costes máximos de ejecución material de referencia para obras de modernización y mejora de las infraestructuras de regadío.
REVISIÓN 2026 
A.-CAPTACIÓN
	Sondeos (incluido entubado) en acero 

	Euros/m

	100 mm
	77,00

	200 mm
	101,00

	300 mm
	124,00

	400 mm
	152,00

	500 mm
	193,00

	600 mm
	228,00

	>600 mm
	266,00

	Acondicionamiento y emplazamiento máquina (€)
	725,00

	Aforo pozo(€)
	2.100,00


B.- ACEQUIAS
B.1.- Acequia en lámina libre, construida “in situ” o prefabricada, totalmente terminada     
	Acequia
	Euros/m

	De 0,25 m2 de sección interior
	68,00

	De 0,40 m2 de sección interior
	82,00

	De 0,60 m2 de sección interior
	99,00

	De 1,00 m2 de sección interior
	129,00

	De 1,50 m2 de sección interior
	189,00

	De 2,00 m2 de sección interior
	241,00

	De 2,50 m2 de sección interior
	299,00

	De 3,00 m2 de sección interior
	384,00



-  Para secciones superiores se aplicarán los precios unitarios de los materiales de las Tarifas TRAGSA 2025. 
- Obras de fábrica (tomas, saltos, rápidos, arquetas, pasos etc.) y obras singulares en la acequia: Hasta el 30 % s/precios de m. de acequia.

B.2.- Acequia entubada totalmente terminada.

B.2.1. Tubo hormigón campana con junta de goma o similar (Euros/m)
	Tubo hormigón

	Sin armado
	Armado de hasta
60 kN/m2

	De diámetro 0,30 m
	32,00
	--

	De diámetro 0,40 m
	41,00
	--

	De diámetro 0,50 m
	51,00
	--

	De diámetro 0,60 m
	73,00
	--

	De diámetro 0,80 m
	--
	116,00

	De diámetro 1,00 m
	--
	152,00

	De diámetro 1,20 m
	--
	203,00

	De diámetro 1,50 m
	--
	283,00


B.2.2. Tubo hormigón machihembrado          .............……… 80% del precio tubo campana
B.2.3. Tubo de PVC o PE corrugado tipo saneamiento (Euros/m).
	Tubo corrugado
	PVC
	PE

	
	RCE 4 kN/m2
	RCE 8 kN/m2
	RCE 4 kN/m2
	RCE 8 kN/m2

	De DN 315 mm
	26,00
	30,00
	24,00
	26,00

	De DN 400 mm
	46,00
	50,00
	39,00
	45,00

	De DN 500 mm
	--
	84,00
	50,00
	58,00

	De DN 600/630 mm
	--
	101,00
	--
	93,00

	De DN 800 mm
	--
	150,00
	--
	143,00


- Obras de fábrica (tomas, saltos, rápidos, arquetas, pasos etc.) y obras singulares en la acequia: Hasta el 30% s/precio de m. de tubería.

C.- CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO CON TUBERIA DE PRESION
C.1.- Tubería colocada y totalmente terminada:
C.1.1.- De polietileno de alta densidad (Euros/m)
	PEAD. Diámetro exterior
	Presión de trabajo 6 atm
	Presión de trabajo 10 atm

	32 mm 
	2,00
	 

	40 mm 
	3,00
	 

	50 mm 
	4,00
	5,00

	63 mm 
	5,00
	8,00

	75 mm 
	8,00
	9,00

	90 mm 
	10,00
	11,00

	110 mm 
	13,00
	16,00

	125 mm 
	13,00
	16,00

	140 mm 
	15,00
	20,00

	160 mm 
	19,00
	25,00

	180 mm 
	23,00
	30,00

	200 mm 
	27,00
	37,00

	250 mm 
	43,00
	58,00

	315 mm 
	69,00
	100,00

	400 mm 
	114,00
	163,00


C.1.2.- De Policloruro de Vinilo (PVC) (Euros/m)
	PVC. Ø exterior
	P. de trabajo 6 atm
	P. de trabajo 10 atm
	P. de trabajo 16 atm

	63 mm 
	3,00
	5,00
	5,00

	75 mm 
	4,00
	5,00
	7,00

	90 mm 
	6,00
	6,00
	8,00

	110 mm 
	7,00
	10,00
	13,00

	125 mm 
	9,00
	12,00
	16,00

	140 mm 
	10,00
	15,00
	18,00

	160 mm 
	12,00
	18,00
	23,00

	180 mm 
	16,00
	21,00
	28,00

	200 mm 
	19,00
	23,00
	41,00

	250 mm 
	23,00
	35,00
	58,00

	315 mm 
	37,00
	58,00
	98,00

	400 mm 
	57,00
	98,00
	156,00

	500 mm 
	98,00
	156,00
	254,00

	630 mm 
	167,00
	260,00
	 --


C.1.3.- De Poliéster Reforzado con fibra de vidrio (PRFV) (Euros/m)

	Ø exterior
	PN 6atm-SN 5000
	PN 6atm-SN 10000
	PN 10atm-SN 5000
	PN 10atm-SN10000

	300 mm 
	79,00
	83,00
	81,00
	84,00

	400 mm 
	91,00
	95,00
	94,00
	97,00

	500 mm 
	122,00
	132,00
	131,00
	135,00

	600 mm 
	153,00
	161,00
	157,00
	166,00

	700 mm 
	187,00
	203,00
	200,00
	211,00

	800 mm 
	229,00
	249,00
	245,00
	261,00

	900 mm 
	271,00
	292,00
	285,00
	305,00

	1.000 mm 
	318,00
	345,00
	337,00
	360,00

	1.200 mm 
	423,00
	458,00
	446,00
	476,00

	1.400 mm 
	503,00
	552,00
	538,00
	597,00

	1.600 mm 
	689,00
	725,00
	712,00
	747,00

	1.800 mm 
	775,00
	851,00
	860,00
	997,00


- Piezas especiales (ventosas, desagües y válvulas de mariposa) .............. 15 % s/m. tubería.

C.2.- Tomas de riego en red de presión. (Euros/Ud) (incluye arqueta, válvula de corte, filtro, carrete, válvula hidráulica con limitador de caudal, regulador de presión y contador).
	Hidrantes
	        Euros/Ud

	De 2 pulgadas
	1.450,00

	De 3 pulgadas
	1.800,00

	De 4 pulgadas
	2.080,00

	De 6 pulgadas
	3.200,00


C.3.- Balsas.
	
	Impermeabilizadas con arcillas. Euros por m3 capacidad.
	Impermeabilizadas con lámina plástica. Euros por m3 capacidad.

	
	Movimiento tierras
	Obras fábrica, escolleras, accesorios
	Movimiento tierras
	Obras fábrica, escolleras, accesorios

	Hasta 10.000 m3 capacidad
	4,10
	3,65
	3,50
	3,00

	Mayor 10.000 m3 capacidad
	3,00
	2,70
	2.60
	2,00


Lámina sobre manta de geotextil (Euros/m2).................................................7,70 euros/m2
C.4.-Bombeos.
	Equipos motobomba, bancada de fijación, valvulería y acoplamiento y calderería de 
Aspiración e impulsión. Variadores
	        Euros/Ud

	
	Según factura


C.5.-Electrificación rural y energías alternativas.
	Concepto
	

	Línea de alta/media tensión completa incluido enganche ( €/ml)
	28,00

	Transformador( €/ud)
	Según factura

	Generación energía renovable ( €/kWp)
	600*


*En la generación de energía renovable se aplicará el módulo hasta el límite de 1,5 *kW potencia contratada en el momento de la solicitud o en caso de no tener contrato se tomará la potencia instalada en funcionamiento simultáneo. El módulo incluye todos los elementos de la instalación fotovoltaica propiamente dicha, así como todos los elementos e instalaciones auxiliares tanto de tipo eléctrico y electromecánico como electrónico, incluido el software SCADA. En su caso, se presentará documento acreditativo de la potencia contratada.

Los umbrales mencionados se utilizarán en caso de que la comunidad no tenga acceso a la red, en caso de tener acceso, la ayuda máxima no superará dicho umbral, o bien, el máximo CONSUMO anual (kWh) de la comunidad, es decir, el menor de las dos cantidades. Estas cantidades se demostrarán mediante informe y datos objetivos.
D.- DRENAJES
	PVC. Ø exterior
	Drenaje

	100 mm 
	15,00

	160 mm 
	18,00

	200 mm 
	20,00

	250 mm 
	24,00

	315 mm 
	30,00

	400 mm 
	44,00

	500 mm 
	67,00

	600 mm 
	80,00


E.- modulo máximo actuaciones de modernización integral.-
	Transformación de una superficie de riego a pie a riego a presión
	Coste unitario

	
	5.200
	Euros/ha


	Transformación de una superficie de riego a pie a riego a presión en zonas de regadío tradicional  de ribera o terrazas fluviales
	Coste unitario

	
	7.300
	Euros/ha


F.- modulo máximo actuaciones de MEJORA integral.-
	Mejora integral de la red de acequias  en zonas de regadío tradicional de ribera o terrazas fluviales  
	Coste unitario

	
	7.300*
	Euros/ha


(*) Este módulo se aplicará como límite máximo una vez aplicados los módulos correspondientes de los apartados anteriores.
G.- OBSERVACIONES. -
1.-A los efectos del cómputo de superficies se tomarán las superficies catastrales.
2.-Todos los precios relacionados son precios de ejecución material, sin incluir gastos generales, honorarios e IVA.

3.- Si el funcionario supervisor lo considera justificado, en la valoración del proyecto, además del resultado de aplicar los precios incluidos en esta circular, se podrá incluir la valoración de aquellas unidades de obras que figuren en el proyecto de obras con características especiales.
4.- Para aquellas unidades de obra del Proyecto de obra que no estén incluidas en estos módulos se aplicarán los precios de las tarifas 2025 actualizadas a fecha de la convocatoria deducidos los gastos generales.
Departamento de Agricultura,
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